

**K656 键 盘**

**概 览:**

1. 32字符蓝色液晶屏
2. 功能键（触键并保持3秒以执行相应布防，睡眼布防，留守布防操作）
3. 清除当前输入数据或返回上一步
4. 保存当前数据，退出当前菜单，或是进入下一子菜单
5. 紧急按键（110报警，医疗急救，火警）
6. 菜单键（进入进行菜单选择）
7. 电源指示灯
8. 上下箭头键，可用来翻阅菜单

**如何布防：**

退出时对系统进行布防

|  |  |
| --- | --- |
| ***步骤*** | ***描述*** |
| **1.** | 输入用户密码 |
| **2.** | 从菜单中选择子菜单（具体参见下页布防类别详解）：  按下【ARM】代表常规布防  按下【2】代表强制布防  按下【3】代表立即布防  按下【Stay】代表只布防所需周界 |
| **3.** | 选择所需布防的分区  全区布防，按0 |

E:\Logo\paradox.PNG

**如何撤防：**

进入时对系统进行撤防：

|  |  |
| --- | --- |
| ***步骤*** | ***描述*** |
| **1.** | 输入用户密码 |
| **2.** | 如果想对本分区进行撤防，按OFF键，否则直接转第三步 |
| **3.** | 选择所需布防的防区  全区撤防，按0 |

**报警记录显示**

查看最近一次布防至今这一期间所产生的报警记录：

|  |  |
| --- | --- |
| ***步骤*** | ***描述*** |
| **1.** | 按菜单键【MENU】 |
| **2.** | 按【4】，所有在此期间被触发的防区将会显示。使用上下按键查看具体的被触发防区。 |
| **3.** | 按【CLEAR】键退出 |

**如何设置旁路防区：**

如果一个防区设置为旁路防区，当相应分区处于布防状态时，该防区仍为撤防状态。

|  |  |
| --- | --- |
| ***步骤*** | ***描述*** |
| **1.** | 按菜单键【MENU】 |
| **2.** | 按【3】进入旁路防区设置 |
| **3.** | 输入用户密码 |
| **4.** | 按【1】选择防区 |
| **5.** | 用上下箭头按键选择目标防区，按【ENTER】键确定 |
| **6.** | 按【CLEAR】键退出 |

**紧急按键**

若需往报警监控中心传送无声的或有声的紧急报警，可按以下按键，持续3秒

|  |  |
| --- | --- |
| ***紧急按键*** | ***描述*** |
| 1. | 110盗警 |
| 2. | 120紧急医疗 |
| 3. | 火警 |

**布防类别详解**

下表详细讲述了不同的布防的安全级别：

|  |  |
| --- | --- |
| ***布防*** | ***描述*** |
| **常规布防** | 当所有防区闭合时，才能布防整个分区 |
| **强制布防** | 不用等待所有防区都闭合，即可布防整个分区 |
| **留守布防** | 只布防所需的防区（周界），从而使你在该防区仍受保护 |
| **撤防** | 不管防区闭合还是开路，都可以对整个分区进行撤防 |